Title: Netzwerkfähiger Solid-State-Audiorecorder – Tascam SS-R250N
Author: Jochen Dornheim
Company: proaudiomanuals.com

Tascam SS-R250N
Netzwerkfähiger Solid-State-Audiorecorder

Das Produkt soll die folgenden Eigenschaften aufweisen:
Allgemeine Merkmale: Aufnahme auf und Wiedergabe von USB-Sticks (bis 64 GB), SD/SDHC/SDXC-Karten (bis 128 GByte), Unterstützt die Aufnahme und Wiedergabe hochauflösender Dateien bis 96 kHz / 24 Bit
Netzwerk-/Steuerungsfähigkeit: FTP-Client erlaubt das automatische Hochladen von Aufnahmedateien auf einen FTP-Server beziehungsweise das automatische Herunterladen von Audiodateien von einem FTP-Server, Ereignislisten für Aufnahme, Wiedergabe, Download und andere Funktionen erlauben das zeitgesteuerte Ausführen bestimmter Aktionen, Höchste Genauigkeit der Ereignissteuerung dank Zeitsynchronisation mittels SNTP-Client, iOS/Android-App erlaubt die Transportsteuerung und Fernbedienung verschiedener Einstellungen, Optionale Interfacekarte IF-DA2 unterstützt zwei Ein- und Ausgangskanäle im Dante-Format, Serielle und Parallelschnittstelle, Sofortstart-Controller RC-SS150 mit LC-Farbdisplay als Zubehör erhältlich, Der Fußschalter Tascam RC-3F und die Fernbedienung Tascam RC-20 können verwendet werden (beide separat erhältlich)
Aufnahmefunktionen: Zwei SD-Kartenschächte für gespiegelte und gestaffelte Aufnahme, Marken können automatisch gesetzt werden, wenn ein Fehler auftritt oder der Eingang übersteuert, Vorgezogene Aufnahme (sorgt dafür, dass Sie niemals den Anfang einer Aufnahme verpassen), Auto-Track-Funktion (Aufnahmen automatisch in Titel unterteilen), Kompressor und Limiter können helfen, die Aufnahmequalität zu verbessern, Die automatische Pegelanpassung steuert den Eingangspegel bei Bedarf automatisch aus, Timer-Funktion (Aufnahme beginnt, sobald der Recorder mit Strom versorgt wird), Sofortaufnahme beim Einschalten mit nur einem Tastendruck, XLR-Eingangsanschlüsse mit Phantomspeisung für Mikrofone (können auch mit Line-Quellen verwendet werden), Cinch-Eingangsanschlüsse für Quellen mit Consumer-Pegel, AES/EBU-Digitaleingang (XLR), SPDIF-Koaxialeingang (Cinch)
Wiedergabefunktionen: Call-Funktion (zu dem Punkt springen, an dem die Wiedergabe zuletzt gestartet wurde), Die Ducking-Funktion verringert den Wiedergabepegel, sobald der Eingangspegel ansteigt und umgekehrt, Incremental-Play erlaubt es, mit jedem Drücken der Wiedergabetaste zum jeweils nächsten Titel zu springen, Auto-Cue (automatisches Aufsuchen des Audiobeginns im Titel), Auto-Ready (automatischer Wechsel in den Pausenmodus nach dem Aufsuchen eines Titels), Pitch-Control (Tonhöhe und Geschwindigkeit ändern) und Key-Control (nur Tonhöhe ändern), Wiedergabe einzeln oder in programmierter oder zufälliger Folge, Wiederholfunktion (alle Titel, markierter Abschnitt), Wiedergabe einer Monomischung, Setzen Sie Marken an beliebigen Stellen, EOM-Signalisierung (weist auf das bevorstehende Ende eines Titels hin)
Weitere Funktionen: Abtastratenwandler für die Eingänge und Ausgänge, Link-Wiedergabe-Funktion (zwei Geräte von einem aus parallel steuern), Automatisches Abschließen von Dateien verhindert Datenverlust im Falle eines plötzlichen Stromausfalls während der Aufnahme, Eigene Presets: Speichern Sie bis zu drei Sätze mit Einstellungen, um schnell die Eingänge und Ausgänge zu wechseln, die Abtastrate zu ändern oder andere Funktionen umzuschalten, Kompaktes Gehäuse für den Rackeinbau (nur 1 HE)

Technische Daten
Aufnahmemedien	SD-Karten (512 MB – 2 GB)
		SDHC-Karten (4–32 GB)
		SDXC-Karten (64–128 GB)
		USB-Sticks (512 MB – 64 GB)
Aufnahme- und Wiedergabeformate	MP3: 44,1/48 kHz, 64/128/192/256/320 Kbit/s
		WAV: 44,1/48/96 kHz, 16/24 Bit
Anzahl der Audiospuren	2 Spuren (Stereo)
		1 Spur (Mono)

Analoge Audioeingänge und -ausgänge
Analogeingang (unsymmetrisch)	Cinch
  Nominaler Eingangspegel	–10 dBV (0,316 Vrms)
  Maximaler Eingangspegel	+6 dBV (2,0 Vrms)
  Eingangsimpedanz	10 kΩ  oder höher
Analogeingang (symmetrisch)	XLR-3-31 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–))
Bei Verwendung als Line-Eingang 
  Nominaler Eingangspegel	+4 dBu (1,23 Vrms, Ref(D) ≠ –9 dBFS)
		+6 dBu (1,55 Vrms, Ref(D) = –9 dBFS)
  Maximaler Eingangspegel (schaltbar)	+15 dBu (4,36 Vrms, Ref(D) = –9 dBFS)
		+18 dBu (6,16 Vrms, Ref(D) = –14 dBFS)
		+20 dBu (7,75 Vrms, Ref(D) = –16 dBFS)
		+22 dBu (9,76 Vrms, Ref(D) = –18 dBFS)
		+24 dBu (12,28 Vrms, Ref(D) = –20 dBFS)
  Eingangsimpedanz	10 kΩ oder höher
Bei Verwendung als Mikrofoneingang (Phantomspeisung wird unterstützt) 
  Maximaler Eingangspegel	+4 dBu (1,23 Vrms)
  Minimaler Eingangspegel	–70 dBu (245 μVrms) oder höher
  Eingangsimpedanz	2,2 kΩ oder höher
Analogausgang (unsymmetrisch)	Cinch
  Nominaler Ausgangspegel	–10 dBV (0,316 Vrms)
  Maximaler Ausgangspegel	+6 dBV (2,0 Vrms)
  Ausgangsimpedanz	200 Ω
Analogausgang (symmetrisch) 	XLR-3-31 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–))
  Nominaler Ausgangspegel	+4 dBu (1,23 Vrms, Ref(D) ≠ –9 dBFS)
		+6 dBu (1,55 Vrms, Ref(D) = –9 dBFS)
  Maximaler Ausgangspegel (schaltbar)	+15 dBu (4,36 Vrms, Ref(D) = –9 dBFS)
		+18 dBu (6,16 Vrms, Ref(D) = –14 dBFS)
		+20 dBu (7,75 Vrms, Ref(D) = –16 dBFS)
		+22 dBu (9,76 Vrms, Ref(D) = –18 dBFS)
		+24 dBu (12,28 Vrms, Ref(D) = –20 dBFS)
  Ausgangsimpedanz	200 Ω
Kopfhörerausgang	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse
  Maximale Ausgangsleistung	45 mW + 45 mW (THD+N: 0,1 % oder weniger, an 32 Ohm)

Digitale Audioeingänge und -ausgänge
Digitaleingang (AES/EBU)	XLR-3-31
  Eingangsimpedanz	110 Ω
  Format	AES3-2003 / IEC60958-4 (AES/EBU)
  Unterstützte Abtastraten am Eingang	44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz (32–192 kHz bei aktiviertem Abtastratenwandler)
Digitaleingang (SPDIF)	Cinch
  Format	IEC60958-3 (SPDIF)
  Unterstützte Abtastraten am Eingang	44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz (32–192 kHz bei aktiviertem Abtastratenwandler)
Digitalausgang (AES/EBU)	XLR-3-32
  Ausgangsimpedanz	110 Ω
  Format	AES3-2003 / IEC60958-4 (AES/EBU)
  Unterstützte Abtastraten am Ausgang	44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
Digitalausgang (SPDIF)	Cinch
  Format	IEC60958-3 (SPDIF)

Weitere Eingänge und Ausgänge
Fernbedienungsanschluss	2,5-mm-Mikroklinkenbuchse, 3-polig (für Tascam RC-3F oder RC-20, optionales Zubehör)
USB-Anschluss	4-polige USB-Buchse, Typ A
  Protokoll	USB 2.0 High Speed (480 MBit/s)
Serielle Schnittstelle (RS-232C)	Sub-D, 9-polig
Parallelschnittstelle	Sub-D, 25-polig
   Maximale Eingangsspannung	+5,5 V
  Minimale Eingangsspannung für High-Potenzial	+2,31 V
  Maximale Eingangsspannung für Low-Potenzial	+0,99 V
  Ausgabeformat	Offene Kollektorschaltung (Ausgangsimpedanz: 10 Ω, 20 V, 35 mA maximal)
  Maximale Ausgangsspannung für Low-Potenzial	0,5 V
  Maximaler Ausgangsstrom bei 5 V	100 mA
Netzwerkanschluss (Ethernet)	RJ45
  Kompatibler Standard	100BASE-TX

Leistungsdaten Audio
Frequenzbereich (LINE IN oder MIC IN bis LINE OUT, JEITA)	20 Hz − 20 kHz, +0,5 dB / −1 dB (Fs = 44,1/48 kHz)
		20 Hz − 40 kHz, +0,5/−3 dB (Fs = 96 kHz)
Verzerrung	0,002 % oder weniger (LINE IN  bis LINE OUT, Ref(D) = –16 dBFS, Fs = 44,1/48/96 kHz, JEITA)
Fremdspannungsabstand	106 dB oder mehr (LINE IN bis LINE OUT, Fs 44,1/48/96 kHz, JEITA)
Dynamikumfang	106 dB oder mehr (LINE IN bis LINE OUT, Fs 44,1/48/96 kHz, JEITA)
Übersprechdämpfung	100 dB oder mehr (LINE IN bis LINE OUT, Fs 44,1/48/96 kHz, JEITA)
Äquivalentes Eingangsrauschen (EIN)	−125 dBu (150 Ω, 20-kHz-Tiefpassfilter, A-bewertet)

Stromversorgung und sonstige Daten
Netzspannung	AC 100–240 V, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme	20 W
Abmessungen (B × H × T)	483 mm × 45 mm × 301 mm 
Gewicht	2,9 kg
Zulässiger Betriebstemperaturbereich	5–35 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	SS-R250N

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.